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MEMORIAL DESCRITIVO



OBRA:  AMPLIAÇÃO DA AMREC 
           Associação dos Municípios da Região Carbonífera
                

                
Ampliação – Área 49,30 m²
                  


LOCAL: Bairro Milanese – Criciúma/SC


NOTA: Este memorial descritivo deverá ser lido, impreterivelmente com as Plantas Arquitetônicas as quais são partes integrantes deste trabalho.


Projeto: Arq. André De Luca CAU A20016-6;
                                                

Criciúma, 14 de maio de 2018.
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1. – Generalidades:
           
0. – Introdução:
                    
                    Consiste o presente memorial para o procedimento de execução de uma ampliação da AMREC, de acordo com projeto em anexo, na Avenida Santos Dumont, nº 855, bairro Milanese, neste município.

0. – Metrologia:

As obras deverão seguir as dimensões nas unidades apresentadas em projeto e as especificações do presente memorial.

 2 - ESPECIFICACOES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.1 - Prazo de Inicio de Obra:

O início da obra ficará a critério da AMREC.

2.2 - Instalação da Obra:

2.2.1 - Barracão:
O barracão deverá ser pintado na cor branca. Quanto à localização do mesmo, deverá ser consultada a AMREC. Poderá ser utilizado tipo container metálico. 
2.2.2 – Vigilância:
Deverá ser permanente por parte da CONTRATADA.
2.2.3 – Limpeza e Preparo do Local:
A empresa contratada será responsável pelos trabalhos de limpeza do terreno, remoção de pedra monolítica, remoção de esquadrias e demolição de paredes existentes.

3 - ESPECIFICAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS E OBRA:

3.1 – Fundações:

As fundações deverão ser executadas de acordo com o projeto estrutural, fornecido pela CONTRATADA.
As vigas baldrames receberão pintura de camadas asfáltica ou de fita de asfalto para isolar as alvenarias da umidade, conforme detalhe apresentado no projeto estrutural. 

3.2 – Estrutura:

Deverá seguir rigorosamente o projeto estrutural fornecido pela CONTRATADA. Onde houver emprego de concreto aparente, este deverá ser executado com material de boa qualidade, garantindo um bom acabamento, sobretudo quanto à homogeneidade de textura, regularidade superficial e resistência ás intempéries.
O acabamento superficial das partes em concreto deverá obedecer às especificações do projeto arquitetônico.

3.3 - Alvenarias:

3.3.1 - De Tijolos Cerâmicos:

As paredes serão de alvenaria de tijolos cerâmicos furados pesados, obedecendo as dimensões e alinhamentos existentes na obra.
Os vão de janelas deverão receber vergas e contra-vergas de concreto armado e os vãos de porta, vergas também de concreto armado, que excedam no mínimo 20 cm para cada lado dos vãos.
As paredes de vedação, sem função estrutural, serão calçadas nas vigas e lajes do teto, com tijolos dispostos obliquamente. O encunhamento das alvenarias será executado com tijolos maciços, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Este serviço só poderá ser executado depois de decorridos 8 (oito) dias da conclusão de cada pano de parede.

3.4 - Cobertura:

3.4.1 - Projetos:
A execução da cobertura obedecerá aos desenhos de detalhes em projeto, ou, na falta desses, aos que forem elaborados pela CONTRATADA e que tenham sido, previamente, autenticados pela AMREC e pelo ARQUITETO. 

3.4.2 - Estrutura:
A cobertura será em laje maciça impermeabilizada. 
           
3.4.3 - Forros:

Os forros deverão obedecer às especificações do projeto arquitetônico, e serão em gesso, com negativo nos cantos ou laje rebocada. Os serviços terão primorosa execução no seu acabamento final.

3.5 – Impermeabilização:

Os serviços terão primorosa execução, por pessoal especializado, que ofereça garantia dos trabalhos a realizar, os quais obedecerão rigorosamente às normas da ABNT, especialmente a NB-279175-Execução de Impermeabilização na Construção Civil.
As superfícies das fundações deverão ser impermeabilizadas, com pintura asfáltica ou com fita asfáltica para o correto isolamento das alvenarias de qualquer umidade proveniente do solo.
 
3.6 - Revestimentos:

3.6.1 - Revestimentos Internos e Externos:

3.61.1 – Chapisco:
Receberão chapisco no traço 1:4 as superfícies verticais e traço 1:3 as superfícies horizontais.
A argamassa do chapisco será feita com cimento e areia grossa lavada.

3.6.1.2 - Emboço:
A espessura do emboço não deve ultrapassar a 15 (quinze) mm, de modo que, com aplicação de 05 (cinco) mm de reboco, o revestimento da argamassa não ultrapasse 20 (vinte) mm.
O emboço das superfícies internas será executado com argamassa no traço 1:2: 9. 

3.6.1.3 – Reboco:
O emboço deve estar limpo, sem poeira, antes de receber o reboco. As impurezas visíveis - como raízes, pontas de aço da armadura da estrutura, etc. deverão ser removidas.
A superfície do emboço, antes da aplicação do reboco, será abundantemente molhada. 
A espessura do reboco não deve ultrapassar a 05 (cinco) mm, de modo que os 15 (quinze) mm do emboço, o revestimento de argamassa não ultrapasse 20 (vinte) mm.
O reboco será executado no traço 1:3, cimento e CAL (para massa fina).
NOTA 01: O acabamento será executado com desempenadeira de feltro ou espuma. 

3.6.2 - Revestimentos Cerâmicos:
Serão em cerâmica na cor azul royal, mesmo padrão existente, tipo EXTRA, 10x10 cm, com preferência de cerâmicas da região, com juntas de 04 mm no mínimo.
As juntas serão tampadas com rejunte hidrofugantes espessura de 04 mm no mínimo, na cor cinza. As quinas dos azulejos deverão ser assentadas com as arestas de encontros chanfrados. 
Decorrido o terceiro dia após o término do serviço será verificada a perfeição da colocação percutindo-se os azulejos, e substituindo-se as peças que denotarem pouca aderência.
A argamassa de assentamento do revestimento cerâmico será do tipo colante AC3-E. 

3.7 – Esquadrias:

3.7.1 - Esquadrias:

3.7.1.1 - Janelas:
Deverão atender as dimensões e especificações apresentadas no projeto. 
Antes da execução deverá ser feita conferência das dimensões das janelas, em obra, devendo obedecer ao mesmo padrão existente.
As janelas deverão apresentar boa vedação, ou seja, estanqueidade à água, resistindo à chuva e vento. 
Todos os comandos, fechos, ferragens e parafusos serão em alumínio.              
OBS: As janelas seguirão o mesmo padrão existente.

3.7.1.2 - Parafusos:
Para o assentamento dos parafusos das ferragens serão empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensões correspondentes aos das peças que fixarem.

3.9 - Soleiras:

3.9.1 - As soleiras serão em pedra, granito mesmo padrão existente, devendo ser consultado o ARTQUITETO antes da execução das mesmas.

3.10 - Vidros

3.10.1 - Envidraçamento:
O assentamento das lâminas de vidros será efetuado POR EMPRESA ESPECIALIZADA

3.10.2 - Tipos de Vidros:
Deverão ser usados vidros planos laminados com película espelhada e com espessura de 10 mm de acordo com o padrão existente.

3.11 - Pavimentações:

3.11.1 - Pisos Cerâmicos:

3.11.1.1 - Cuidadosamente escolhidos, quanto a qualidade, bitola, superfície, empeno, dimensões, sendo descartado todos que apresentarem defeitos.
3.11.1.2 - Salvo quando expressamente determinado de modo diverso, os pisos deverão obedecer as seguintes condições:
1 - Deverão constar de números inteiros de fiadas dentro do possível.
2 - Os pisos serão de dimensão mínima de 60x60 cm, extra PEI V, classificação “A” tipo porcelanato, mesmo padrão existente.
3 - Os rejuntes serão pré-misturados, marca comercial, sobre-tom do piso.

3.11.1.3 - A colocação será feita de modo a se obter juntas de espessura constante com no mínimo 01 mm ou de acordo com especificações do fabricante.
3.11.1.4 - Decorrido o terceiro dia após o término do serviço será verificada a perfeição da colocação percutindo-se os pisos, e substituindo-se as peças que denotarem pouca aderência.
3.11.1.5 - Receberão revestimento de pisos, conforme acima especificado, todas as peças indicadas no projeto arquitetônico. 
3.11.1.6 - A argamassa de assentamento dos pisos será executada com cimenticola da marca comercial.
3.11.1.7 - Todos os pisos pavimentados levarão rodapés em cerâmica do mesmo tipo da já assentada, com dimensões iguais a 07 x 1,5cm.
          
3.12 - Pintura:
3.12.1 - Condições Gerais:
Os serviços de pintura serão executados por profissionais de comprovada competência, de conformidade com as seguintes normas gerais:
3.12.1.1 - Todas as superfícies a pintar serão minuciosamente examinadas, cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam, impondo-se, de qualquer modo, os cuidados a seguir   especificados.
3.12.1.2 - A eliminação de toda a poeira depositada nas superfícies a pintar deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante dos trabalhos de pintura, até que as tintas sequem inteiramente.
3.12.1.3 - Salvo quando expressamente especificado em contrário, para determinados casos particulares, as superfícies só poderão ser pintadas quando, perfeitamente enxutas.
3.12.1.4 - Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar-se um intervalo mínimo de 24 horas entre duas demãos sucessivas.
3.12.1.5 - Os trabalhos de pinturas internas, em locais imperfeitamente abrigados, bem como externos, serão suspensos em tempo de chuva.   
3.12.1.6 - Haverá cuidado todo especial no sentido de evitar-se escorrimento ou respingos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura, tais como vidros, ferragens de esquadrias, canoplas de aparelhos de iluminação, etc., convindo prevenir-se a grande dificuldade da remoção de tinta aderida a superfícies rugosas, como os vidros com relevo e outras.   
3.12.1.7 - Os respingos que não puderem ser evitados, deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado sempre que necessário.
3.12.1.8 - A indicação exata dos locais a receberem os diversos tipos de pintura e respectivas cores, devendo ser executas de acordo com o indicado no projeto arquitetônico, salvo oportunamente determinada, em desenhos ou pessoalmente pela FISCALIZAÇÃO.

3.12.2 - Execução dos serviços:
3.12.2.1 - Salvo autorização expressa pela FISCALIZAÇÃO, serão empregadas, exclusivamente, tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra, com sua embalagem original intacta. 
3.12.2.2 - Todas as tintas serão rigorosamente agitadas dentro das latas e sempre mexidas com espátula limpa, a fim de evitar-se a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.
3.12.2.3 - As tintas só poderão ser afinadas ou diluídas com solventes apropriados e de acordo com as instruções do respectivo fabricante.
3.12.2.4 - Com exclusão das tintas foscas, cada demão de tinta será lixada e espanada antes da aplicação de nova demão.
3.12.2.5 - Salvo quando especificado de modo diverso, as pinturas terão acabamento e coloração uniforme.
3.12.2.6 - Para um perfeito acabamento, a superfície levará tantas demãos quanto forem necessárias a juízo do arquiteto.
3.12.2.7 - As superfícies que receberão pinturas deverão receber uma demão de selador acrílico pigmentado.
           
3.12.3 - Pintura Acrílica:
Todas as superfícies que forem rebocadas, conforme projeto arquitetônico, deverão receber revestimento em pintura acrílica (semibrilho).

NOTA:
01: Antes da execução de qualquer pintura, será submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO uma amostra, com as dimensões mínimas de 0,50 x 1,00m, sob iluminação semelhante e em superfície idêntica à do local a que se destina.
02: Os locais de aplicação das tintas serão definidas “in loco” pelos autores do memorial, juntamente com a Direção da Escola, e as mesmas poderão ser substituídas por similares de qualidade comprovada.

3.12.4 - Pintura Esmalte Sintético:
Todas as superfícies de madeira e metálicas, conforme projeto arquitetônico, deverão receber pintura de esmalte sintético.

NOTA: 
01 - Antes da execução de qualquer pintura, será submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO uma amostra, com as dimensões mínimas de 0,50 x 1,00m sob iluminação semelhante e em superfície idêntica à do local a que se destina.
02 - Os locais de aplicação das tintas e as cores serão definidos in loco pelos autores do projeto e as mesmas poderão ser substituídas por similares de qualidade comprovada.

3.13 – Instalações:

3.13.1 - Condições Gerais

Todas as instalações deverão ser revistas e executadas para o bom funcionamento.
Só serão empregados materiais rigorosamente especificados para a finalidade em vista e que satisfaçam as normas da ABNT a que forem aplicados.
Todas as extremidades livres das tubulações serão, antes da concretagem e durante a construção, convenientemente obturados, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade.
Qualquer alteração de marcas e/ou modelos dos materiais a serem empregados deverá ser feita com prévia análise e aprovação da FISCALIZAÇÃO.
Após a conclusão das instalações e respectivos equipamentos, a CONTRATADA solicitará da FISCALIZAÇÃO uma pré-vistoria, onde será verificado se as instalações foram executadas de acordo com os projetos e respectivos memoriais. 

3.13.2 - Instalações Hidro-sanitárias:
   
3.13.2.1 - Rede de Esgoto Pluvial:

3.13.2.1.1 - Cobertura:
O pluvial que incide nas coberturas descerá através da tubulação da cobertura existente.

3.13.2.2 - Coleta de Piso:
O pluvial incidente no piso será coletado através de declividade para rede pública pluvial.

3.13.3 - Instalações Elétricas:

3.13.3.1 - Condições Gerais:
Todas as instalações elétricas deverão ser executadas com esmero e bom acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas de suporte e seus respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório de boa qualidade. 
Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que satisfaçam as normas da ABNT que lhes sejam aplicáveis.
A carga deverá ser prevista para a instalação de um elevador hidráulico.

3.13.3.2 – Tomadas:
Todas serão do tipo modular de embutir na cor branco.

3.13.4.2 - Interruptores:
Todos serão do tipo modular de embutir na cor branco.

3.13.3.3 - Luminárias:
Serão de embutir na sala de reunião e circulação.
         
3.14 - Limpeza:
         
3.14.1 - Limpeza:
Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos:
3.14.1.1 - Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.
3.14.1.2 - Todas as cantarias, alvenaria de pedra, pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, etc., serão limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificados outra partes da obra por estes serviços de limpeza.
3.14.1.3 - As pavimentações ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustração, serão polidos em definitivo e lustrados. 
3.14.1.4 - As pavimentações de madeira serão raspadas, rejuntadas e enceradas com as demãos de cera especificadas.
3.14.1.5 - Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superfícies das cantarias, as alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros materiais.
3.14.1.6 - Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

3.15 -Verificação Final:
Será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgoto, águas pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens, etc.

3.16 - Termos Finais:

Qualquer divergência nas especificações deste memorial, as dúvidas deverão ser dirimidas junto a Diretoria Executiva da AMREC. 
As alterações destas especificações, que forem necessárias, deverão ser feitas mediante autorização do Secretário inclusive os critérios de analogia de materiais e/ou equipamentos.
Todas as alterações deverão constar, também do visto da CONTRATADA.



                                                     _________________
Arq. André De Luca
                                                                                                                                   CAU A.20016-

